|  |  |
| --- | --- |
| **Konstrukcija** |   |
| Apgaismes balsta kopējais garums ne mazāk kā | 6600mm |
| Apgaismes balsta apkšdaļas izmērs ne mazāk kā  | 143mm +/-2mm |
| Apgaismes balsta pamata svars ne mazāk kā | 360kg |
| Apgaismes balsta pamata stiprinājuma skrūvju skaits ne mazāk kā | 4 |
| Apgaismes balsta konsoles augstums | 2000mm |
| Apgaismes balsta konsoles garums | 1000mm |
| Apgaismes balsta konsoles lenķis pret horizontu | 10\* |
| **Kvalitāte** |   |
| Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |   |
|          kvalitātes vadības sistēma ISO9001; | Jā |
|          vides aizsardzības sistēma ISO14001: | Jā |
| Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | Jā |
|          IEC EN 40-5:2002 | Jā |
| Pievienot ražotāja slodzes aprēķinus izmantojot paredzētos gaismekļus | Jā |